

### Pressmeddelande Sulz am Neckar, april 2017

Losskoppling på nolltid!

# KIPP presenterar användarvänliga låsspakar med tryckknapp

**HEINRICH KIPP WERK utökar sitt produktsortiment med en ny variant av den välkända låsspaken. Den har en praktisk tryckknapp som gör det lätt att lossa och använda spaken.**

Tack vare tryckknappen kan de nya låsspakarna från KIPP lossas och ställas om på några sekunder. Eftersom de är så lätta att använda är de ett bra alternativ för vanliga kläm- och justeruppgifter vid maskin- och anläggningskonstruktion. Genom att spaken lossas med en knapp är funktionen mycket intuitiv eftersom man direkt ser hur man ska göra.

Färgkombinationen – svart handtag med tryckstycke i färg eller tvärtom – gör att de är snygga och mycket väl kan användas på synliga platser. I standardutförandet finns låsspaken med inner- eller yttergänga. Handtaget består av glasfiberförstärkt plast, och gängan är av stål eller rostfritt stål. Låsspakarna med tryckknapp levereras från fabrik i längder från 20 till 60 mm med gängdiametrar M5 till M10 och finns även i många andra storlekar och utföranden.

Tecken:

Headline: 57 tecken

Pre-head: 25 tecken

Text: 975 tecken

Total: 1 057 tecken

KIPP SCANDINAVIA AB

Henrik Bäckström

Zakrisdalsvägen 26

653 42 Karlstad

Telefon: +46 54 565 500

E-Mail: henrik.backstrom@kipp.com

### Mer information och bilder

Tyskland, News/Pressmeddelande

### Foto

|  |  |
| --- | --- |
| Låsspakar med tryckknapp. Foto: KIPP  | KIPP-Låsspakar med tryckknapp-K 0270.jpg |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |